**Характеристика предмету закупівлі**

**ДОДАТОК 1**

**до оголошення про проведення тендеру**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ / ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**02.02.2024 р. м.Київ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування товару або відповідного аналогу / послуг та їх характеристика | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Фасадний світильник на сонячній панелі/Садовий світильник LED. Тип живлення: Сонячна батарея, Матеріал корпусу: пластик, колір світіння: жовтий. | шт | 10 |  |
|  | Підвісний вуличний світильник. Матеріал корпусу: Алюміній, колір: Чорний, Цоколь: E27. | шт | 4 |  |
|  | Гідроізоляційна плівка для підлоги | м2 | 90 |  |
|  | Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін, типу Paradyz, Neve Creative Dark Blue MAT 198x198x6,5 | м2 | 45,45 |  |
|  | Плитки керамічні для підлог (всередині будівлі). Розмір: 600х600х13, колір сірий граніт | м2 | 88,74 |  |
|  | Плитки керамічні для зовнішніх робіт (ганок). Розмір: 600х600х13, колір сірий граніт | м2 | 23,46 |  |
|  | Піна монтажна | шт | 10 |  |
|  | Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі (товщ. 12 мм) | м2 | 255 |  |
|  | Гофра на унітаз | шт | 1 |  |
|  | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500 | т | 3,24258 |  |
|  | Шурупи для профілю (типу "блохи" або "клопи") | уп. | 3 |  |
|  | Шурупи для гіпсокартону (саморіз по металу 3,5х30 мм) | уп. | 11 |  |
|  | Електроди, діаметр 3 мм, марка Э42 | уп. | 1 |  |
|  | Папір шліфувальний (зернистість 180 та 200) | м2 | 3 |  |
|  | Грунтовка глибокого проникнення типу Ceresit | л | 50 |  |
|  | Лак для каменю типу Granit Lakk S 10 л | шт | 2 |  |
|  | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 2 |  |
|  | Фарба акрил - латексна фасадна типу Ceresit, | т | 0,100 |  |
|  | Плінтуси для підлог з пластикату (колір - Original SUPER NATURAL Дуб, кріплення шурупами до стіни) | м | 80 |  |
|  | Болти будівельні з гайками та шайбами (100х10 мм) | т | 0,0033 |  |
|  | Підвіси прямі універсальні (метелик) для кріплення профілю до стіни або стелі, розмір: довжина 300 мм., ширина 30 мм., товщина від 0,5 до 1,0 мм.) | шт | 550 |  |
|  | Шпаклівка клейова типу Ceresit (для відкосів) | т | 0,06 |  |
|  | Клеюча суміш для керамічної плитки типу Ceresit | кг | 949 |  |
|  | Шпарування для швів типу Ceresit, колір: сірий | кг | 33,55 |  |
|  | Ламінат типу Original SUPER NATURAL Дуб | м2 | 75 |  |
|  | Підложка під ламінат (товщ 5мм.) | м2 | 75 |  |
|  | Голендер, діаметр 25 мм (латунь) | шт | 6 |  |
|  | Голендер, діаметр 15 мм (латунь) | шт | 2 |  |
|  | Труби каналізації діаметром 110 мм | м | 24 |  |
|  | Трійник  діам. 110х50 | шт | 3 |  |
|  | Коліно діам. 110/45 | шт | 6 |  |
|  | Коліно діам. 110/90 | шт | 4 |  |
|  | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм | м | 35 |  |
|  | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм | м | 18 |  |
|  | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 25 |  |
|  | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 20 |  |
|  | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 20 |  |
|  | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 20 |  |
|  | Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20х1/2" мм | шт | 6 |  |
|  | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБ-35, товщина 50мм | м2 | 66,3 |  |
|  | Стикова ламінарна плитка ( т- подібна стикова алюмінієва планка між плиткою та ламінатом) | шт | 15 |  |
|  | Комплект огорожі пандусу для алюмінієвих сходів 6м. Хром глянець | к-т | 1 |  |
|  | Поручнi для інвалідів в інклюзивному санвузлі | шт | 1 |  |
|  | Підвіконники | шт | 6 |  |
|  | Сітка армуюча 2х1м д.3мм | шт | 65 |  |
|  | Блоки дверні вхідні з металопластику 3300х2950 мм (панорамні) | шт | 1 |  |
|  | Блоки дверні вхідні з металопластику 1200х2050 мм | шт | 2 |  |
|  | Дверні блоки міжкімнатні шириною 90 см | шт | 1 |  |
|  | Дверні блоки міжкімнатні шириною 70 см | шт | 1 |  |
|  | Блоки віконні металопластикові 2040х1100 мм | шт | 6 |  |
|  | Профіль UD | м | 190 |  |
|  | Профіль CD | м | 450 |  |
|  | Профіль UW | м | 40 |  |
|  | Профіль CW | м | 110 |  |
|  | Унітази | комплект | 1 |  |
|  | Болти з гайками та шайбами (довжина 150 мм, діаметр 16 мм) | т | 0,002 |  |
|  | Витяжний вентилятор типу Вентс100 Квайт ТН | шт | 2 |  |
|  | Бойлер типу ARISTON 50 | шт | 1 |  |
|  | Обігрівач інфрачервоний типу ERGO HI 1620 | шт | 4 |  |
|  | Керамічна опалювальна панель типу  FLYME 450PW біла | шт | 6 |  |
|  | Кондиціонер типу Cooper&Hunter CH-S18XN8 до 50м2 | шт | 1 |  |
|  | Пісуари | шт | 1 |  |
|  | Змішувач для ванни типу NEWARC Master 187511 | шт | 1 |  |
|  | Змішувач для кухні типу GH Lydia 21.10.132 | шт | 1 |  |
|  | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм | шт | 1 |  |
|  | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 1 |  |
|  | В'язальний дріт  (1,0 - 1,5 мм.) | 100кг | 0,0231 |  |
|  | Крани кульовi d15 | шт | 2 |  |
|  | Умивальник із тумбою 60см типу Юввіс Марко з умивальником типу Церсанія | комплект | 1 |  |
|  | Умивальник на кухню (орієнтовні розміри -  ширина: 44 см, висота: 18 см, довжина: 50 см) | комплект | 1 |  |
|  | Суміш піщано-гравійна природна | м3 | 14,86 |  |
|  | Плити стельові типу Аrmstrong, розміром 600х600 в комплекті | м2 | 129,15 |  |
|  | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 0,2906 |  |
|  | Стрічка ізоляційна типу "Пара" | кг | 0,902 |  |
|  | Серпянка (в рулонах) (ширина 50 мм.,довжина до 45 м.) | шт | 10 |  |
|  | Перемичка заземлювальна (6х9 мм, 10 отворів, мідь, кріплення по краях) | шт | 10 |  |
|  | Кабель з мідними жилами в подвійній полівінілхлоридній ізоляції не підтримуючий горіння з низьким рівнем димовиділення ВВГнг-нд 3х1,5 мм2 | м | 150 |  |
|  | Кабель з мідними жилами в подвійній полівінілхлоридній ізоляції не підтримуючий горіння з низьким рівнем димовиділення ВВГнг-нд 3х2,5 мм2 | м | 100 |  |
|  | Рамка розетки двомістна | шт | 2 |  |
|  | Скоби будівельні (10 мм) | кг | 2 |  |
|  | Шпилька | комплект | 20 |  |
|  | Фільтри для очищення води (діаметр колби 12,5 см., діаметр підключення 3/4", для холодної води, висота колби 30 см., пропускна здатність - 20 літрів на 1 хв.) | шт | 1 |  |
|  | Кронштейн для вогнегасника SG-001, білий | шт | 1 |  |
|  | Вогнегасник для офісних приміщень | шт | 1 |  |
|  | Насосна станція, потужність 1500 Вт | шт | 1 |  |
|  | Клапан зворотній діаметр 25 мм | шт | 1 |  |
|  | Труба ПВХ гофрована діам. 20мм | м | 250 |  |
|  | Дюбелі (дюбель-цвях 6х60 мм) | шт | 16 |  |
|  | Розетка одинарна прихованого встановлення | шт | 15 |  |
|  | Розетка подвійна прихованого встановлення | шт | 15 |  |
|  | Коробка для встановлення розеток та вимикачів (для гіпсокартону) | шт | 35 |  |
|  | Двоклавішний вимикач прихованого встановлення | шт | 3 |  |
|  | Прохідний вимикач прихованого встановлення | шт | 2 |  |
|  | Шпаклівка стартова типу FUGENFULLER | кг | 200 |  |
|  | Шпаклевка фінішна типу Sniezka ACRYL-PUTZ FS20, (відро 27 кг). | кг | 108 |  |
|  | Фарба інтер'єрна латексна типу Sniezka Barwy Natury 157 Зимовий пейзаж (уп 5л) | кг | 20 |  |
|  | Барвники для латексних фарб типу Dufa (уп 750 мл.) | уп. | 8 |  |
|  | Кутник перфорований алюмінєвий 2.5 м. (на зовнішні кути гіпсокартону та відкоси) | шт | 19 |  |
|  | Алюмінієва планка з гумою проти ковзання для встановлення на пандусі (ширина 48 мм. L=3.0 м.) | шт | 10 |  |
|  | Газоблок 600х300х200, (100 Унлайт) для замуровування прорізів | м3 | 2,16 |  |
|  | Акриловий герметик Ceresit в тубиках (сірий) для цоколя плитки, та зєднання відкосів з вікнами та дверима. | шт | 7 |  |

**До вартості будівельних матеріалів має бути включена вартість доставки.**